KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY	
Komórka organizacyjna: Wydział Transportowy 
Nazwa stanowiska pracy: Operator maszyn do robót ziemnych i przeładunkowych	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych
Wykorzystywane substancje
	-	ładowarka zgarniakowa,
-	ładowarkozwałowarka,
-	zwałowarka,
-	wywrotnica wagonowa,
-	wygarniacz kołowy,
-	dźwignice/suwnice pomostowe,
-	narzędzia ręczne oraz drobne narzędzia elektryczne.	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności
	-	wykonywanie prac załadunkowo/rozładunkowych,
-	codzienna obsługa w/w maszyn z ewentualnym usuwaniem drobnych usterek,
-	prowadzenie "Książki pracy maszyny".	
Lokalizacja stanowiska pracy	Praca operatora odbywa się przede wszystkim w terenie otwartym w kabinie maszyny.	
Zakres użytkowania	Jedna z ww. maszyn oraz elektronarzędzia i narzędzia ręczne pomocne w usuwaniu drobnych usterek.	
Niedogodności	Praca operatora odbywa się w przy wymuszonej pozycji ciała.	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy	3	
Czas pracy - zmianowość	Praca trzyzmianowa.	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy
	Razem 3, w tym:
kobiet - 0
młodocianych - 0
niepełnosprawnych - 0	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą	W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z pracą jako operator maszyn do robót ziemnych i przeładunkowych.

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY	
Lp.
	 Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy	 Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem (-ami)	 Spełnienie wymagań przepisów
	Możliwe skutki
	Ekspozycja
	Prawdopodobieństwo zdarzenia
	Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	Działania profilaktyczne
	
1.
	Wymagania dotyczące wieku pracownika	 spełnione
	 18-65 lat
	 mała
	 mało prawdopodobne	 małe
1	 ryzyko dopuszczalne	 nie ma potrzeby
	
2.
	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż ogólny
	 spełnione
	 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych
	
	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż stanowiskowy
	 spełnione
	 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych
	
	Szkolenia z zakresu bhp
szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3 lata
	 spełnione
	 art. 2373 § 2 k.p.
rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych
	
3
	Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie zawodowe, uprawnienia zawodowe	 spełnione
	 art. 2373 § 1 k.p.
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 nie ma potrzeby
	
4
	Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)
	 a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 4 pracowników, badania wykonano
spełnione
	 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy
	
5.
	Stosowanie środków ochrony indywidualnej
	 stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących ŚOI na stanowisku pracy	 art. 2376 k.p.
	 mała
	 mało prawdopodobne
	 małe
1
	 ryzyko dopuszczalne
	 niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są ŚOI bez tych środków	
III. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA	
Lp.
	 Zagrożenia - nazwa czynnika
	 Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)	 Możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów
	 Możliwe skutki
	 Ekspozycja
	 Prawdopodobieństwo zdarzenia
	 Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)
	 Działania profilaktyczne
	
1.
	 Czynniki chemiczne
	 Kontakt ze związkami chemicznymi (kwas z akumulatora)
	 rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817)	 S = 1
małe
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 9
ryzyko dopuszczalne
	 wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI
	
2.
	 Czynniki fizyczne: hałas, wibracje
	 hałas i wibracje związane z pracą maszyny do robót ziemnych lub przeładunkowych
	 rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 817) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 54
ryzyko dopuszczalne
	 wykonywanie prac zgodnie z instrukcjami i procedurami, stosowanie ŚOI

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI
	
Lp.
	 Zagrożenia - nazwa czynnika
	 Źródła czynnika
	 Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i norm	 Możliwe skutki
	 Ekspozycja
	Prawdopodobieństwo zdarzenia	 Dopuszczalność ryzyka (RISK SCORE)	 Działania profilaktyczne
	
1.
	 Przeciążenie układu ruchu (mięśniowo-szkieletowego)
	 Wymuszona pozycja ciała
	 schorzenia układu ruchu
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 54
ryzyko dopuszczalne
	 Prawidłowa pozycja, szkolenia, rotacja na stanowiskach pracy	
2.
	 Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie
	 Podłogi, przejścia, progi w pomieszczeniach, nierówne, śliskie podłoże
	 zwichnięcia, potłuczenia, złamania
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 1
tylko sporadycznie możliwe
	 
R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche powierzchnie robocze
	
3.
	 Upadek na niższy poziom
	 Położenie stanowiska pracy na poziomie różnym od poziomu otoczenia:
- kabina maszyny,
- zabłocone, uszkodzone stopnie w trakcie wejścia (zejścia),
- konstrukcja maszyny - podczas wchodzenia celem wykonywania czynności obsługi codziennej.	 zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 1
tylko sporadycznie możliwe
	 
R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Odpowiednie obuwie, wzmożona uwaga, czyste i suche powierzchnie robocze
	
4.
	 Uderzenie o nieruchome elementy
	 Elementy konstrukcyjne maszyny (w tym szczególnie drzwiczki i elementy wejścia do kabiny)
	 rany, potłuczenia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 
R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
5.
	 Uderzenie, pochwycenie przez ruchome elementy.
	 Ruchome elementy osprzętu maszyny - szczególnie silnika i układów napędowych (zwłaszcza w trakcie czynności kontrolnych i obsługowych w pobliżu elementów będących w ruchu).	 rany, potłuczenia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 
R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
6.
	 Przygniecenie maszyną
	 Zsunięcie się lub spadnięcie z pochyłości terenu (nasypu). Przewrócenie się maszyny na płaszczyźnie (przy nietypowym załadunku).	 potłuczenia, kalectwo, śmierć
	 S = 7
duże
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 63
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji
	
7.
	 Potrącenie, przygniecenie innym środkiem transportu lub maszyną.
	 Poruszające się pojazdy po placu załadunkowym.
	 potłuczenia, kalectwo, śmierć
	 S = 7
duże
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 63
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji
	
8.
	 Kontakt z ostrymi, szorstkimi powierzchniami
	 Montowane elementy, stosowane narzędzia
	 skaleczenia, zakłucia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 
R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
9
	 Urazy spowodowane użyciem narzędzi bez napędu mechanicznego
	 Narzędzia ręczne
	 skaleczenia, zakłucia, potłuczenia
	 S = 1
małe
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 
R = 18
ryzyko dopuszczalne
	 Wzmożona uwaga
	
10.
	 Potrącenie przez środki transportu
	 Środki do transportu (samochody, wózki widłowe, koparka)
	 potłuczenia, kalectwo, śmierć
	 S = 7
duże
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 63
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji

11.
	 Energia elektryczna
	 Użytkowanie urządzeń zasilanych energią elektryczną
	 śmierć lub inne skutki porażenia prądem
	 S = 3
średnie
	 E = 6
codziennie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 54
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji, wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta
	
12.
	 Pożar
	 Stosowane materiały; urządzenia
	 poparzenie, kalectwo, śmierć
	 S = 7
duże
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 63
ryzyko dopuszczalne
	 Przestrzeganie procedur i instrukcji
	
13.
	 Zmienne warunki atmosferyczne i temperaturowe
	 Praca na wolnym powietrzu
	 udar słoneczny, omdlenia, przeziębienia
	 S = 3
średnie
	 E = 3
sporadycznie
	 P = 3
praktycznie możliwe
	 R = 27
ryzyko dopuszczalne
	 Odpowiednie ubranie robocze

V. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Operator maszyn do robót ziemnych i przeładunkowych	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
	 Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami	 Ocena ryzyka
	 Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka). Planowane działania korygujące i zapobiegawcze
	
	 Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako ryzyko małe.
	 Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako – dopuszczalne.
	Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta. 	

I. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: Operator maszyn do robót ziemnych i przeładunkowych
	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
	 Imię i nazwisko pracownika
	 Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.
	 Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym
	 Zalecane środki profilaktyczne

	1. ..............
2. ..............
3. ..............
	1. ....................
2. ....................
3. ....................
	....................
....................
....................
	 Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są ŚOI bez tych środków;
-	stosowanie okularów ochronnych, ubrań roboczych, rękawic ochronnych;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta.