KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY	
Komórka organizacyjna: Wydział Ujęć
Nazwa stanowiska pracy: konserwator obiektów i urządzeń hydrotechnicznych	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych	Pilarki spalinowe, kosiarki spalinowe, w tym samojezdne, piły i kosy ręczne, agregaty prądotwórcze, samochód terenowy, łodzie motorowe i wiosłowe, narzędzia ręczne do regulacji i nastawiania urządzeń hydrotechnicznych. Współpraca - koparka.	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności	Eksploatacja urządzeń i obiektów hydrotechnicznych na terenach wodonośnych, konserwacja obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, terenów, wycinanie drzew i krzewów, gałęzi, wiatrołomów, koszenie trawy, czyszczenie stawów, rowów i grobli, regulacje przepływu wody w kanałach na terenach wodonośnych, konserwacja studni infiltracyjnych, zasuw, wież odpowietrzających, regulacja poziomu wody w stawach, pomiary poziomu wody gruntowej, drobne naprawy budowlane, malowanie obiektów i urządzeń	
Lokalizacja stanowiska pracy	Praca wykonywana jest na terenach wodonośnych, w obiektach ujęć wody, na terenie pompowni wody.	
Zakres użytkowania	Konserwacje obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz terenów, czyszczenie stawów, regulacje przepływu i poziomu wody, koszenie trawy.	
Niedogodności	Praca uciążliwa, w zmiennych warunkach atmosferycznych.	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy	1	
Czas pracy - zmianowość	Praca jednozmianowa.	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy	Razem 8
w tym: kobiet 0
młodocianych 0
niepełnosprawnych 0	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą	W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z pracą na terenach wodonośnych.	

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY	
Lp.	Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy	Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem(ami)	Spełnienie wymagań przepisów	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo następstw	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Wymagania dotyczące wieku pracownika	spełnione	18-65 lat	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż ogólny	spełnione.	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
wstępne - instruktaż stanowiskowy	spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3 lata	spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych	
3	Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne	obsługa maszyn napędzanych elektrycznie - upr. ekspl. do 1 Kv. spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia	
4	Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne, w tym badania zezwalające na pracę na wysokości,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)	a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 4 pracowników, badania wykonano
spełnione	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy	
5.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej	stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących śoi na stanowisku pracy oraz zasadami wydawania	art. 2376 k.p.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są śoi bez tych środków	

III. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)	możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów	Ciężkość następstw	prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Czynniki chemiczne	Nie występują							
2.	Czynniki fizyczne: hałas i drgania (wibracja miejscowa)	hałas i wibracja miejscowa związana jest z pracą pilarek spalinowych oraz kosiarek spalinowych	rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1817)
oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 1318)
spełnione	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie ochronników słuchu oraz rękawic antywibracyjnych	
3.	Czynniki biologiczne.	komary, kleszcze	zachorowanie na boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu (kzm) i opon mózgowo - rdzeniowych	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie preparatów przeciw komarom i kleszczom, oraz szczepienia ochronne przeciw chorobom przenoszonym przez kleszcze, stosowanie odpowiedniej odzieży zakrywającej ciało	

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	źródła czynnika	możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i norm	Ciężkość następstw	prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Obciążenie fizyczne (wydatek energetyczny)	praca chodząca ok. 7godz.	wg Lechmanna wydatek energetyczny 20.3 kJ / min.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie	podłogi, przejścia, progi w pomieszczeniach technologicznych, drogi, tereny wodonośne	zwichnięcia, potłuczenia, złamania	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
3.	Upadek na niższy poziom	schody, platformy, pomieszczenia technologiczne na rożnych poziomach	zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie balustrad i odbojnic	
4.	Uderzenie przez ruchome części maszyn	nieosłonięte części ruchome maszyn	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn	
5.	Wpadnięcie do zbiorników wodnych	prace porządkowe, konserwacja	utoniecie	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	zabezpieczanie prac na stawach kołem ratunkowym z rzutką, stosowanie kapoków	
6.	Uderzenie o nieruchome czynniki materialne	maszyny, ściany, słupy i inne elementy budowlane, wąskie przejścia, drzewa na terenach wodonośnych	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi	
7.	Zranienia o ostre krawędzie	ostre krawędzie maszyn stacjonarnych, narzędzi ręcznych i mechanicznych, wyposażenia pomieszczeń	rany	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi	
8.	Potrącenie, najechanie pojazdem	samochód terenowy, koparka pracująca na terenach wodonośnych	rany, złamania, potłuczenia, śmierć	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	organizowanie ruchu i pracy pojazdów i sprzętu w taki sposób, aby nie dochodziło do kolizji	
9.	Porażenie prądem elektrycznym	obsługa maszyn i narzędzi zasilanych prądem elektrycznym	kwalifikacje - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - kalectwo, poparzenia śmierć	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta, eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami	

V. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: konserwator obiektów i urządzeń hydrotechnicznych	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami	Ocena ryzyka	Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka). Planowane działania korygujące i zapobiegawcze	
	Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako - małe	Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne	Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	stosowanie ochronników słuchu oraz rękawic antywibracyjnych;
-	stosowanie preparatów przeciw komarom i kleszczom, oraz szczepienia ochronne przeciw chorobom przenoszonym przez kleszcze, stosowanie odpowiedniej odzieży zakrywającej ciało;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	zabezpieczanie prac na stawach kołem ratunkowym z rzutką, stosowanie kapoków;
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	organizowanie ruchu i pracy pojazdów i sprzętu w taki sposób, aby nie dochodziło do kolizji;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta, eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami.	

I. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko: konserwator obiektów i urządzeń hydrotechnicznych	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Imię i nazwisko pracownika	Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.	Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym	Zalecane środki profilaktyczne	
	1. ....................
2. ....................
3. ....................	1. ....................
2. ....................
3. ....................	....................
....................
....................	Zapewnienie utrzymywania ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń na uprawnienia;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiska na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	stosowanie ochronników słuchu oraz rękawic antywibracyjnych;
-	stosowanie preparatów przeciw komarom i kleszczom, oraz szczepienia ochronne przeciw chorobom przenoszonym przez kleszcze, stosowanie odpowiedniej odzieży zakrywającej ciało;
-	tosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	zabezpieczanie prac na stawach kołem ratunkowym z rzutką, stosowanie kapoków,
-	stosowanie przejść wymiarowych, stosowanie barw bezpieczeństwa, zachowanie dostatecznej koncentracji uwagi;
-	organizowanie ruchu i pracy pojazdów i sprzętu w taki sposób, aby nie dochodziło do kolizji;
-	wykonywanie przeglądów maszyn i narzędzi elektrycznych wg wskazań producenta, eksploatacja możliwa przez pracowników z uprawnieniami.