KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY	
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY	
Komórka organizacyjna: Wydział Oczyszczania Ścieków
Nazwa stanowiska pracy: maszynista oczyszczalni ścieków na polach irygowanych	
Nazwa i typ obsługiwanych na stanowisku maszyn i innych urządzeń technicznych.	Urządzenia i obiekty hydrotechniczne na polach irygowanych - śluzy, groble, stawy ściekowe, rozdzielnie ścieków oraz narzędzia ręczne i mechaniczne do prac przy oczyszczaniu i konserwacji terenów i obiektów: kosiarki mechaniczne i kosy ręczne, szpadle, łopaty, klucze ręczne. Samochód osobowy dowożący pracowników i sprzęt na pola irygowane.	
Rodzaje wykonywanej pracy, opis podstawowych czynności.	Prace konserwacyjno - melioracyjne, regulacje przepływu ścieków, usuwanie nadmiaru osadu (ścieku), prace konserwacyjne na urządzeniach mechanicznych (śluzy, rozdzielnie ścieków).	
Lokalizacja stanowiska pracy.	Praca wykonywana jest na obszarze pól irygowanych.	
Zakres użytkowania.	Naprawy i konserwacje urządzeń mechanicznych, konserwacja terenów wokół stawów ściekowych, regulacja przepływu ścieków.	
Niedogodności.	Praca uciążliwa w zmiennych warunkach atmosferycznych i w kontakcie ze ściekami.	
Liczba stanowisk o analogicznych parametrach warunków pracy	1	
Czas pracy - zmianowość.	Praca jednozmianowa	
Liczba zatrudnionych na stanowisku pracy lub grupie stanowisk o analogicznych warunkach pracy.	Razem - 6
w tym: kobiet - 0
młodocianych - 0
niepełnosprawnych - 0	
Występowanie wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych oraz chorób zawodowych mających bezpośredni związek z wykonywaną pracą.	W ostatnich dziesięciu latach nie odnotowano wypadków ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych oraz chorób zawodowych związanych z pracą na polach irygowanych w kontakcie ze ściekami.	

II. OCENA PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW DO WYKONANIA PRACY	
Lp.	Ogólne wymagania dotyczące przygotowania pracownika(ów) do wykonywanej pracy	Stwierdzony stan faktyczny podczas rozmowy z pracownikiem	Spełnienie wymagań przepisów	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo następstw	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Wymagania dotyczące wieku pracownika	spełnione	18-65 lat	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Szkolenia z zakresu bhp
a. wstępne ogólne	spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
b. instruktaż stanowiskowy	spełnione	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych	
	Szkolenia z zakresu bhp
c. szkolenia okresowe do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia i okresowo co 3/1 lat	spełnione, co 3 lata, w przypadku stanowisk niebezpiecznych, co 1 rok - spełnione.	rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych	
3	Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne	dodatkowe kwalifikacje nie są wymagane							
4	Profilaktyczne badania lekarskie:
a. wstępne,
b. okresowe,
c. kontrolne (np. absencja chorobowa pow. 30 dni)	a. posiada
b. posiada
c. absencja pow. 30 dni - 1 pracownik, badania wykonano

spełnione	rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy	
5.	Stosowanie środków ochrony indywidualnej	stosowana jest zgodnie z zakładową tabelą obowiązujących śoi na stanowisku pracy oraz zasadami wydawania	art. 2376 k.p.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są śoi bez tych środków	

III. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródło zagrożenia - wyniki badań, pomiarów (współczynnik narażenia)	możliwe skutki zagrożenia - wartość NDN i NDS, innych norm higienicznych lub wymagań przepisów	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Czynniki chemiczne: siarkowodór, metan	ścieki na obszarze pól irygowanych w stawach, rowach, rozdzielniach ścieków	nie badano, ścieki na otwartej przestrzeni (stawy, rowy)	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Czynniki fizyczne: hałas, wibracja	hałas i wibracja związana z pracą kosiarek mechanicznych oraz pił mechanicznych do wycinania gałęzi - praca wykonywana 20 min w tygodniu	nie badano	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
3.	Czynniki biologiczne: bakterie, wirusy	występują w ściekach, ponadto komary, kleszcze, dzikie zwierzęta na obszarze pól irygowanych.	nie badano	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	szczepienia ochronne, stosowanie śoi, higiena osobista, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami	

IV. OCENA ZAGROŻEŃ CZYNNIKAMI UCIĄŻLIWYMI I NIEBEZPIECZNYMI	
Lp.	Zagrożenia - nazwa czynnika	Źródła czynnika	Możliwe skutki zagrożenia - wymagania przepisów i Norm	Ciężkość następstw	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka w skali trójstopniowej	Dopuszczalność ryzyka w skali trójstopniowej	Działania profilaktyczne	
1.	Obciążenie fizyczne (wydatek energetyczny)	praca chodząca ok. 7 godz.	Wg Lechmanna wydatek energetyczny 20.3 kJ / min.	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
2.	Upadek na tym samym poziomie, potknięcie się, poślizgnięcie	drogi terenowe, obiekty technologiczne, dojścia do stawów, rowów, śluz	zwichnięcia, potłuczenia, złamania	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
3.	Upadek na niższy poziom	schody, platformy rozdzielni ścieków, śluzy	zwichnięcia, rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie balustrad i odbojnic	
4.	Uderzenie	nieosłonięte części ruchome maszyn - narzędzia mechaniczne	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn	
5.	Wpadnięcie do zbiorników	stawy ze ściekami, rowy, komory rozdzielni ścieków	utoniecie rozstrój zdrowia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie balustrad i odbojnic	
6.	Uderzenie o nieruchome czynniki materialne	ściany obiektów, urządzenia, słupy, drzewa	rany, złamania, potłuczenia	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
7.	Ostre krawędzie	ostre krawędzie maszyn i narzędzi	rany	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
8.	Potrącenie, najechanie pojazdem	nie występuje							
9.	Kolizje drogowe, wypadki komunikacyjne	podczas dojazdu na pola irygowane oraz powrotu do bazy	złamania, skaleczenia, obrażenia wewnętrzne, śmierć	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
10.	Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy	nie występuje							
11.	Obciążenie wzroku	nie występuje							

12.	Obciążenie układu szkieletowo - mięśniowego	nie występuje							
13.	Porażenie prądem elektrycznym	nie występuje							
14.	Obciążenia psychofizyczne	nie występuje							
15.	Podrażnienia chemiczne	siarkowodór	śmierć, inwalidztwo, zatrucie, choroby układu oddechowego	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	nie ma potrzeby	
16.	Zakażenie bakteriami i grzybami	kontakt ze ściekami	choroby skóry, tężec, WZW	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	przestrzeganie procedur, higieny osobistej, zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczepienia ochronne	
17.	Czynniki uciążliwe	wyziewy gazów fermentacyjnych	dyskomfort pracy, bóle głowy, nudności	mała	mało prawdopodobne	małe
1	ryzyko dopuszczalne	stosowanie masek jednorazowych, środków ochrony indywidualnej	

V. OCENA KOŃCOWA POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko maszynista oczyszczalni ścieków na polach irygowanych	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Sumaryczne oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z poszczególnymi zagrożeniami	Ocena ryzyka	Sposoby ochrony przed zagrożeniami (redukcja ryzyka). Planowane działania korygujące i zapobiegawcze	
	Ryzyko dla wszystkich zagrożeń oszacowano jako - małe	Na ocenianym stanowisku pracy przyjęto ryzyko jako - dopuszczalne	Utrzymywanie ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	szczepienia ochronne, stosowanie śoi, higiena osobista, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami;
-	stosowanie balustrad i odbojnic,
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	przestrzeganie procedur, higieny osobistej, zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczepienia ochronne;
-	stosowanie masek jednorazowych, środków ochrony indywidualnej.	

VI. REJESTR PRACOWNIKÓW ZAPOZNANYCH Z RYZYKIEM ZAWODOWYM NA STANOWISKU PRACY
Stanowisko maszynista oczyszczalni ścieków na polach irygowanych	
Data przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego	Imię i nazwisko pracownika	Oświadczenie pracownika, podpis potwierdzający poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym oraz zapoznaniu z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą - art. 226 k.p.	Podpis zespołu zapoznającego pracownika z ryzykiem zawodowym	Zalecane środki profilaktyczne	
	1. ....................
2. ....................
3. ....................	1. ....................
2. ....................
3. ....................	....................
....................
....................	Utrzymywanie ryzyka zawodowego na tym samym poziomie poprzez:
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp wstępnych;
-	przestrzeganie terminów szkoleń bhp okresowych;
-	przestrzeganie terminów badań wstępnych i okresowych, niedopuszczanie do pracy pracowników, którzy nie \wykonali badań lub mają przeciwwskazania do pracy;
-	niedopuszczanie do pracy na stanowiskach, na których wymagane są śoi bez tych środków;
-	szczepienia ochronne, stosowanie śoi, higiena osobista, unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami;
-	stosowanie balustrad i odbojnic;
-	stosowanie osłon na częściach ruchomych maszyn;
-	przestrzeganie procedur, higieny osobistej, zachowanie reżimu sanitarnego, stosowanie środków ochrony indywidualnej, szczepienia ochronne;
-	stosowanie masek jednorazowych, środków ochrony indywidualnej.